# УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Широков

(подпись)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № от «13» января 2020 г.**

**ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ**

**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446844, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. Школьная, д.1 «А»; тел.8(846 51) 4 41 81; e-mail:

k-stroitel\_sch@mail.ru;

(почтовый адрес, телефон, факс, Е-mail)

директор \_\_\_ Кондратенко Наталья Александровна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. и должность руководителя)

**1. Наименование населенного пункта**  пос. Красный Строитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Ведомственная принадлежность** Министерство образования и науки Самарской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Вид деятельности -** образование**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

**4. Форма собственности объекта** муниципальная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(федеральная, областная, муниципальная)

**5. Объем предоставляемых услуг** 70 чел., вместимость 274 чел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

**6. Размещение объекта** - отдельно стоящее здание, количество этажей - 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

каркас сборный: стены - кирпичные, перекрытия - железобетонные плиты, лестницы - железобетонные\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

**7. Количество и назначение входов - 6**, один главный и 5 запасных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8. Год постройки** - 1973 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**9. Год последней реконструкции** **нет**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Описание маршрута следования к объекту:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | | 400 м | |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | | Маршрутный автобус, остановка "Красный Строитель" | |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | | нет | |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | нет |  |  |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
|  |  | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | нет | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)** | | | | | | |
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категории инвалидов** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Вход на территорию:** (при наличии ограждения) |  |  |  |  |  |
|  | Ширина прохода, калитки | **> 1,2 м** | 1,2 м | К |  |  |
|  | Информация об объекте | **наличие** | наличие | К, О, Г |  |  |
|  | Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | **< 0,025 м** | нет | К, О |  |  |
|  | Высоту бордюров по краям пешеходных путей | **> 0,05 м** | нет | К, О |  |  |
|  | Тактильные средства, выполняющие преду-предительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа | **> 0,8 м** | нет |  |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы | **0,5-0,6 м** | нет |  |  |  |
|  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров | **наличие** | нет | К, О |  |  |
|  | **Путь к главному (специализированному) входу в здание:** |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | **>2,0 м** | 3 м | К |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;  Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | **> 1,2 м**  **не менее**  **2,0 х 1,8 м** | 2,5 м  нет | К |  | не требуются |
|  | Указатели направления движения | **наличие** | есть | К, Г |  |  |
|  | Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | **наличие** | нет |  |  |  |
|  | Места отдыха | **наличие** | нет | К, О |  | не требуются |
|  | **Автостоянка и парковка для посетителей** (при наличии) |  | **есть** |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | **< 50 м** | 30 м | К, О |  |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов | **> 10% (не менее 1 места)** | 1 | К |  |  |
|  | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | **наличие** | нет | К |  |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | **6 х 3,6 м** | нет | К |  |  |
|  | **Съезд с тротуара на проезжую часть:** |  | **нет** |  |  |  |
|  | **Открытая лестница** |  | **нет** |  |  |  |
|  | **Пандус на рельефе** |  | **нет** |  |  |  |

**2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ помещений по плану БТИ** | | **Наименование элементов объекта** | | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | | **Фактическая величина, наличие** | | **Категория для которых установлен норматив** | | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция** | | **Примечание** | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | |
|  | | **Крыльцо или входная площадка** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Высота площадки | | **м** | | 0,75 м | |  | |  | |  | | |
|  | | Габариты площадки: ширина Х глубина | | **>1,4 х 2 м**  **или**  **1, 5 х 1,85 м** | | 2,5 х 18 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | | **>2,2 х 2,2 м** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | | **наличие** | | есть | | К, О | |  | |  | | |
|  | | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | | **наличие** | | есть | | К, О | |  | |  | | |
|  | | Поперечный уклон в пределах | | **1-2%** | | нет | | К, О | |  | |  | | |
|  | | Навес | | **наличие** | | есть | | К, О | |  | |  | | |
|  | | Водоотвод | | **наличие** | | есть | | К, О | |  | |  | | |
|  | | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | | **> 1,0 м** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Информация об объекте | | **наличие** | | есть | | Г | |  | |  | | |
|  | | **Лестница наружная** | | **наличие** | | есть | |  | |  | |  | | |
|  | | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | | **наличие** | | есть | | О | |  | |  | | |
|  | | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | | **0,6 м** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Контрастная маркировка крайних ступеней | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | | **наличие** | | Нет | | О | |  | |  | |
|  | | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | | **наличие** | | Нет | | О | |  | |  | |
|  | | Поручни с двух сторон | | **наличие** | | Нет | | О | |  | |  | |
|  | | - на высоте | | **0,85 – 0,95 м** | | Нет | | О | |  | |  | |
|  | | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | | **> 0,3 м** | | Нет | | О | |  | |  | |
|  | | Поручни округлого сечения | | **0,04 – 0,06 м** | | Нет | | О | |  | |  | |
|  | | **Пандус наружний** | | **наличие** | | Нет | |  | |  | |  | |
|  | | Ширина марша | | **> 1,0 м** | | Нет | | К | |  | |  | |
|  | | Уклон | | **< 8%** | | Нет | | К | |  | |  | |
|  | | Высота подъема одного марша (максимальная) | | **< 0,8 м** | | 0,4 м | | К | |  | |  | |
|  | | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | | **наличие** | | нет | | К, О | |  | |  | |
|  | | Разворотные площадки: | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | - при въезде на пандус | | **> 1,5 х 1,5 м** | | нет | | К | |  | |  | |
|  | | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | | **> 1,5 х 1,5 м** | | нет | | К | |  | |  | | |
|  | | -промежуточная с поворотом направления движения | | **> 1,5 х 1,5 м** | | 1,5 х 2,2 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Поручни с двух сторон: | | **наличие** | | нет | | К, О | |  | |  | | |
|  | | - расстояние между поручнями | | **0,9-1,0 м** | | Нет | | К, О | |  | |  | | |
|  | | - на высоте (нижний поручень) | | **0, 65-0,75 м** | | Нет | | К | |  | |  | | |
|  | | - на высоте (верхний поручень) | | **0,85 – 0,95 м** | | Нет | | К, О | |  | |  | | |
|  | | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | | **> 0,3 м** | | Нет | | К, О | |  | |  | | |
|  | | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | | **наличие** | | есть | | К, О | |  | |  | | |
|  | | **Наружный подъемник** вертикальный (В), наклонный (Н) | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | **Звуковой маяк у входа** | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
| 48 | | **Тамбур** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Габариты: глубина Х ширина | | **> 2,3 х 1,5 м**  **При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м** | | 1,6 х 2,6 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | | **наличие** | | Р | | К, О | |  | |  | | |
|  | | - ширина дверного проема в свету | | **> 1,2 м** | | 1,45 м | | К, О | |  | |  | | |
|  | | - высота порога наружного, внутреннего | | **< 0,014 м** | | 0,010 м | | К | |  | |  | | |
| **3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ**  **(для доступа в зону оказания услуги)** | | | | | | | | | | | | | |
| **№ помещений по плану БТИ** | | **Наименование элементов объекта** | | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | | **Фактическая величина, наличие** | | **Категория для которых установлен норматив** | | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция** | | **Примечание** | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | |
|  | | **Лестница на уровень 1-го этажа** | |  | | **нет** | |  | |  | |  | | |
|  | | **Пандус переносной** | | **наличие** | | **нет** | |  | |  | |  | | |
|  | | **Подъемник для инвалидов:** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | - стационарный | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | - мобильный | | **наличие** | | нет | | К | |  | |  | | |
| 8,9 | | **Коридоры/холлы** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Ширина полосы движения | | **> 1,2 м** | | 3 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Разворотные площадки | | **> 1,5 х 1,5 м** | | **> 1,5 х 1,5 м** | | К | |  | |  | | |
|  | | Указатели направления движения, входа, выхода | | **наличие** | | есть | | К, Г | |  | |  | | |
|  | | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | | **наличие** | | есть | | К, Г | |  | |  | | |
|  | | Речевые информаторы и маяки | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Тактильная схема | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
| 8 | | **Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):** | | **наличие** | | есть | | К, О, Г | |  | |  | | |
|  | | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | | **> 1 на этаж** | | 1 | | О | |  | |  | | |
|  | | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | | **> 1 на этаж** | | 1 | | К | |  | |  | | |
|  | | **Навесное оборудование**, выступ в зону движения | | **< 0,1 м** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | | **0,6 м** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | **Лестница, перепады высот на этажах** (в коридорах) | |  | | **нет** | |  | |  | |  | | |
|  | | **Пандус внутренний на этаже** | |  | | **нет** | |  | |  | |  | | |
| **Лестница межэтажная** (в зону оказания услуги) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | | **0,6 м** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Контрастная маркировка крайних ступеней | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | | **наличие** | | нет | | О | |  | |  | | |
|  | | Поручни непрерывные с двух сторон: | | **наличие** | | есть с одной стороны | | О | |  | |  | | |
|  | | - на высоте | | **0,85 – 0,95 м** | | 0,95-1,2 м | | О | |  | |  | | |
|  | | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | | **> 0,3 м** | | есть с одной стороны | | О | |  | |  | | |
|  | | - указатели номера этажа на поручне тактильные | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | **Лифт пассажирский** | | **наличие** | | **нет** | |  | |  | |  | | |
| **4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ помещений по плану БТИ** | | **Наименование элементов объекта** | | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | | **Фактическая величина, наличие** | | **Категория для которых установлен норматив** | | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция** | | **Примечание** | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | |
|  | | **Обслуживание в кабинетах начальных классов № 117 и 120** | |  | | **4** | |  | |  | |  | | |
|  | | Ширина проема двери в свету: | | **> 0,9 м** | | 0,9 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Высота порога | | **< 0,025 м** | | нет | | К | |  | |  | | |
|  | | Информация тактильная | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Информация визуальная контрастная: | | **наличие** | | есть | | К, О, Г | |  | |  | | |
|  | | - размещение на высоте | | **< 1,8 м** | | 1,7 м | | К | |  | |  | | |
|  | | -высота прописных букв | | **> 0,025 м** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Габариты зоны сидения-глубина | | **> 1,2 м** | | 1,2 м | | О | |  | |  | | |
|  | | Зона для кресла-коляски | | **> 1,5 х 1,5 м** | | 1,5х1,5 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Стол с высотой рабочей поверхности | | **0,6-0,8 м** | | 0,8 м | | К, О | |  | |  | | |
|  | | **Обслуживание в кабинетах информатики**  **№ 103 и № 201** | |  | | **2** | |  | |  | |  | | |
|  | | Ширина проема двери в свету: | | **> 0,9 м** | | 0,9 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Высота порога | | **< 0,025 м** | | нет | | К | |  | |  | | |
|  | | Информация визуальная контрастная: | | **наличие** | | Нет | | К, О, Г | |  | |  | | |
|  | | - размещение на высоте | | **< 1,8 м** | | Нет | | К | |  | |  | | |
|  | | Габариты зоны сидения-глубина | | **> 1,2 м** | | 1,2 м | | О | |  | |  | | |
|  | | Зона для кресла-коляски | | **> 1,5 х 1,5 м** | | 1,5х1,5 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Стол с высотой рабочей поверхности | | **0,6-0,8 м** | | 0,7 м | | К, О | |  | |  | | |
| 3-3 | | **Обслуживание в кабинете физики № 301** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Ширина проема двери в свету: | | **> 0,9 м** | | 0,9 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Высота порога | | **< 0,025 м** | | нет | | К | |  | |  | | |
|  | | Информация визуальная контрастная: | | **наличие** | | Нет | | К, О, Г | |  | |  | | |
|  | | - размещение на высоте | | **< 1,8 м** | | Нет | | К | |  | |  | | |
|  | | Габариты зоны сидения-глубина | | **> 1,2 м** | | 1,2 м | | О | |  | |  | | |
|  | | Зона для кресла-коляски | | **> 1,5 х 1,5 м** | | 1,5х1,5 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Стол с высотой рабочей поверхности | | **0,6-0,8 м** | | 0,8 м | | К, О | |  | |  | | |
| 19-3 | | **Обслуживание в кабинете химии № 307** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Ширина проема двери в свету: | | **> 0,9 м** | | 0,9 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Высота порога | | **< 0,025 м** | | нет | | К | |  | |  | | |
|  | | Информация визуальная контрастная: | | **наличие** | | Нет | | К, О, Г | |  | |  | | |
|  | | - размещение на высоте | | **< 1,8 м** | | Нет | | К | |  | |  | | |
|  | | Габариты зоны сидения-глубина | | **> 1,2 м** | | 1,2 м | | О | |  | |  | | |
|  | | Зона для кресла-коляски | | **> 1,5 х 1,5 м** | | 1,5х1,5 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Стол с высотой рабочей поверхности | | **0,6-0,8 м** | | 0,8 м | | К, О | |  | |  | | |
|  | | **Обслуживание в учебной аудитории № 203** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Ширина проема двери в свету: | | **> 0,9 м** | | 0,9 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Высота порога | | **< 0,025 м** | | нет | | К | |  | |  | | |
|  | | Информация визуальная контрастная: | | **наличие** | | Нет | | К, О, Г | |  | |  | | |
|  | | - размещение на высоте | | **< 1,8 м** | | Нет | | К | |  | |  | | |
|  | | Габариты зоны сидения-глубина | | **> 1,2 м** | | 1,2 м | | О | |  | |  | | |
|  | | Зона для кресла-коляски | | **> 1,5 х 1,5 м** | | 1,5х1,5 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Стол с высотой рабочей поверхности | | **0,6-0,8 м** | | 0,8 м | | К, О | |  | |  | | |
|  | | **Обслуживание в кабинете технологии № 108** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Ширина проема двери в свету: | | **> 0,9 м** | | 0,9 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Высота порога | | **< 0,025 м** | | нет | | К | |  | |  | | |
|  | | Информация визуальная контрастная: | | **наличие** | | Нет | | К, О, Г | |  | |  | | |
|  | | - размещение на высоте | | **< 1,8 м** | | Нет | | К | |  | |  | | |
|  | | Габариты зоны сидения-глубина | | **> 1,2 м** | | 1,2 м | | О | |  | |  | | |
|  | | Зона для кресла-коляски | | **> 1,5 х 1,5 м** | | 1,5х1,5 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Стол-верстак с высотой рабочей поверхности | | **0,6-0,8 м** | | 0,8 м | | К, О | |  | |  | | |
|  | | **Обслуживание с перемещением в столовой** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | | **> 1,2 м** | | 1,2 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | | **0,8 - 1,1 м** | | 0,8 м | | К | |  | |  | | |
|  | | **Обслуживание с перемещением в библиотеке № 202** | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | | **> 1,2 м** | | 1,2 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | | **0,8 - 1,1 м** | | 0,8 м | | К | |  | |  | | |
|  | | **Актовый зал** (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Доля мест для колясочников | | **> 2 %** | | 2% | | К | |  | |  | | |
|  | | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | | **> 1,2 м** | | 1,2 м | | К | |  | |  | | |
|  | | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | | **> 2** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | **Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников** | | **наличие** | | Нет | |  | |  | |  | | |
| **5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ помещений по плану БТИ** | | **Наименование элементов объекта** | | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | | **Фактическая величина, наличие** | | **Категория для которых установлен норматив** | | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция** | | **Примечание** | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | |
|  | | **Санузел для инвалидов универсальный**  (1 этаж и 2 этаж) | | **наличие** | | **3** | |  | |  | |  | | |
|  | | Знак доступности помещения | | **наличие** | | Нет | | К | |  | |  | | |
|  | | Тактильная маркировка санузла | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Ширина дверного проема | | **> 0,9 м** | | 0,9 м | | К, О | |  | |  | | |
|  | | Открывание дверей | | **наружное** | | наружное | |  | |  | |  | | |
|  | | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | | **0,3 м** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | - опорные поручни | | **наличие** | | Нет | | К, О | |  | |  | | |
|  | | в т.ч. откидные | | **наличие** | | Нет | | К | |  | |  | | |
|  | | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | | **> 0,75 м** | | Нет | | К | |  | |  | | |
|  | | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | | **наличие** | | Нет | | О | |  | |  | | |
|  | | Знак доступности кабины на высоте | | **1,35 м** | | Нет | | К | |  | |  | | |
|  | | Раковина: с опорным поручнем | | **наличие** | | Нет | | К, О | |  | |  | | |
|  | | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | | **> 1,30 х 0,85 м** | | Нет | | К | |  | |  | | |
|  | | - высота раковины с опорным поручнем | | **0,75 – 0,85 м**  **наличие** | | Нет | | К, О | |  | |  | | |
|  | | Оборудование системой тревожной сигнализации | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | **Санузел с кабиной для инвалидов** (2 этаж - мужской и 3 этаж - женский) | | **наличие** | | **2** | |  | |  | |  | | |
|  | | Знак доступности помещения | | **наличие** | | Нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Тактильная маркировка санузла | | **наличие** | | Нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Ширина дверного проема | | **> 0,9 м** | | Нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Открывание дверей | | **наружное** | | Нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | | **0,3 м** | | Нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Количество кабинок | | **> 1 шт.** | | Нет | |  | |  | |  | | |
|  | | • ширина дверного проема | | **> 0,9 м** | | Нет | |  | |  | |  | | |
|  | | • габариты (минимальные глубина х ширина) | | **> 1,8 х 1,65 м** | | Нет | |  | |  | |  | | |
|  | | - опорные поручни | | **наличие** | | Нет | |  | |  | |  | | |
|  | | в т.ч. откидные | | **наличие** | | Нет | |  | |  | |  | | |
|  | | - знак доступности кабины (при необходимости) | | **наличие** | | Нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | | **> 0,75 м** | | Нет | |  | |  | |  | | |
|  | | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | | **наличие** | | Нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Раковина: с опорным поручнем | | **наличие** | | Нет | |  | |  | |  | | |
|  | | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | | **> 1,30 х 0,85 м** | | Нет | |  | |  | |  | | |
|  | | - высота раковины с опорным поручнем | | **0,75 – 0,85 м**  **наличие** | | Нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Писсуар в мужском туалете располагать на высоте от пола | | **< 0,4 м или вертикальной формы** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | | **30 см** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Оборудование системой тревожной сигнализации | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | **Душевая кабина** | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
| **6**. **СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ помещений по плану БТИ** | | **Наименование элементов объекта** | | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | | **Фактическая величина, наличие** | | **Категория для которых установлен норматив** | | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция** | | **Примечание** | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | |
|  | | **Визуальные средства информации о предоставлении услуги** | | **наличие** | | **есть** | | К, О, Г | |  | |  | | |
|  | | **Надписи:** | | **наличие** | | есть | | К, О, Г | |  | |  | | |
|  | | размещение на высоте | | **> 1,5 м**  **и < 4,5 м** | | 1,5-2,5 м | | К, О, Г | |  | |  | | |
|  | | высота прописных букв | | **> 0,075 м** | | 0,075 м | | К, О, Г | |  | |  | | |
|  | | освещенность | | **наличие** | | есть | | К, О, Г | |  | |  | | |
|  | | **Указатели, пиктограммы** | | **наличие** | | **есть** | | К, О, Г | |  | |  | | |
|  | | размещение на высоте | | **1,3 – 1,4 м** | | 1,4 м | | К, О, Г | |  | |  | | |
|  | | высота прописных букв | | **> 0,075 м** | | 0,075 м | | К, О, Г | |  | |  | | |
|  | | освещенность | | **наличие** | | есть | | К, О, Г | |  | |  | | |
|  | | **Тактильные средства информации о предоставлении услуги** с цифрами, буквами по Брайлю | | **наличие** | | **нет** | |  | |  | |  | | |
|  | | высота размещения | | **1,3 – 1,4 м** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | на кнопках управления лифта | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | на кабинах санитарно-бытовых помещений | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | | **наличие**  **(не менее 1шт)** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | | **наличие**  **(не менее 1шт)** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Речевые информаторы и маяки | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |
|  | | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | | **наличие** | | нет | |  | |  | |  | | |

**7. ВЫВОДЫ**

Территория, входная группа, пути движения, отдельные зоны оказания услуг, санитарно-бытовые помещения и средства информации объекта соответствуют требованиям доступности, установленным для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) категорий: К, О, Г. Создание условий по доступности для МГН школьного возраста категории С нецелесообразно, в связи с наличием в регионе специальных образовательных организаций для детей данной категории.

Представитель рабочей группы Представитель организации

Завхоз школы Заместитель директора по учебной работе

(должность) (должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Артемьева Т.А.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( Коноплёва И.Н.)

подпись (фамилия, и.о) (подпись) (фамилия, и.о.)

М.П.

Дата заполнения Дата заполнения

«13» января 2020 г. «13» января 2020 г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605).