#  УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Широков

(подпись)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № от «13» января 2020 г.**

**ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ**

**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

 (полное юридическое наименование объекта)

446844, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. Школьная, д.1 «А»; тел.8(846 51) 4 41 81; e-mail:

 k-stroitel\_sch@mail.ru;

 (почтовый адрес, телефон, факс, Е-mail)

директор \_\_\_ Кондратенко Наталья Александровна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О. и должность руководителя)

**1. Наименование населенного пункта**  пос. Красный Строитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Ведомственная принадлежность** Министерство образования и науки Самарской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Вид деятельности -** образование**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

**4. Форма собственности объекта** муниципальная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (федеральная, областная, муниципальная)

**5. Объем предоставляемых услуг** 70 чел., вместимость 274 чел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

**6. Размещение объекта** - отдельно стоящее здание, количество этажей - 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

каркас сборный: стены - кирпичные, перекрытия - железобетонные плиты, лестницы - железобетонные\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

**7. Количество и назначение входов - 6**, один главный и 5 запасных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8. Год постройки** - 1973 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**9. Год последней реконструкции** **нет**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Описание маршрута следования к объекту:**

|  |  |
| --- | --- |
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 400 м |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | Маршрутный автобус, остановка "Красный Строитель" |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | нет |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | нет |  |  |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
|  |  | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | нет | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | нет |

|  |
| --- |
| **1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)** |
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категории инвалидов** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Вход на территорию:** (при наличии ограждения) |  |  |  |  |  |
|  | Ширина прохода, калитки | **> 1,2 м** | 1,2 м | К |   |  |
|  | Информация об объекте | **наличие** | наличие | К, О, Г |  |  |
|  | Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | **< 0,025 м** | нет | К, О |   |  |
|  | Высоту бордюров по краям пешеходных путей | **> 0,05 м** | нет | К, О  |  |  |
|  | Тактильные средства, выполняющие преду-предительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа | **> 0,8 м** | нет |   |   |  |
|  | Ширина тактильной полосы  | **0,5-0,6 м** | нет |   |   |  |
|  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров | **наличие** | нет | К, О |  |  |
|  | **Путь к главному (специализированному) входу в здание:** |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | **>2,0 м** | 3 м | К |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | **> 1,2 м****не менее** **2,0 х 1,8 м** | 2,5 мнет | К |   | не требуются |
|  | Указатели направления движения | **наличие** | есть | К, Г |   |  |
|  | Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | **наличие** | нет |   |   |  |
|  | Места отдыха | **наличие** | нет | К, О |   | не требуются |
|  | **Автостоянка и парковка для посетителей** (при наличии) |  | **есть** |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание  | **< 50 м** | 30 м | К, О |  |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов | **> 10% (не менее 1 места)** | 1 | К |   |  |
|  | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | **наличие** | нет | К |   |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | **6 х 3,6 м** | нет | К |   |  |
|  | **Съезд с тротуара на проезжую часть:** |  | **нет** |  |  |  |
|  | **Открытая лестница** |  | **нет** |  |  |  |
|  | **Пандус на рельефе** |  | **нет** |  |  |  |

**2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категория для которых установлен норматив** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Крыльцо или входная площадка** |  |  |  |  |  |
|  | Высота площадки  | **м** | 0,75 м |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | **>1,4 х 2 м****или****1, 5 х 1,85 м** | 2,5 х 18 м  | К |   |  |
|  | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | **>2,2 х 2,2 м** | нет |   |   |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | **наличие** | есть | К, О |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | есть | К, О |   |  |
|  | Поперечный уклон в пределах | **1-2%** | нет | К, О |   |  |
|  | Навес | **наличие** | есть | К, О |   |  |
|  | Водоотвод | **наличие** | есть | К, О |   |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету  | **> 1,0 м** | нет |   |   |  |
|  | Информация об объекте | **наличие** | есть | Г |   |  |
|  | **Лестница наружная** | **наличие** | есть |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | есть | О |   |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | **0,6 м** | нет |   |   |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней  | **наличие** | нет |   |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | Нет | О |  |  |
|  | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | **наличие** | Нет | О |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | **наличие** | Нет | О |  |  |
|  | - на высоте | **0,85 – 0,95 м** | Нет | О |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | **> 0,3 м** | Нет | О |   |  |
|  | Поручни округлого сечения | **0,04 – 0,06 м** | Нет  | О |   |  |
|  | **Пандус наружний** | **наличие** | Нет |  |   |  |
|  | Ширина марша  | **> 1,0 м** | Нет | К |  |  |
|  | Уклон | **< 8%** | Нет  | К |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | **< 0,8 м** | 0,4 м | К |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | **наличие** | нет | К, О |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |  |
|  | - при въезде на пандус |  **> 1,5 х 1,5 м** | нет | К |  |  |
|  | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) |  **> 1,5 х 1,5 м** | нет | К |  |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения  | **> 1,5 х 1,5 м** | 1,5 х 2,2 м | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | **наличие** | нет | К, О |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | **0,9-1,0 м** | Нет | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | **0, 65-0,75 м** | Нет | К |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | **0,85 – 0,95 м** | Нет | К, О |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | **> 0,3 м** | Нет  | К, О |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | есть | К, О |   |  |
|  | **Наружный подъемник** вертикальный (В), наклонный (Н) | **наличие** | нет |   |   |  |
|  | **Звуковой маяк у входа** | **наличие** | нет |   |   |  |
| 48 | **Тамбур** |  |   |  |   |  |
|  | Габариты: глубина Х ширина | **> 2,3 х 1,5 м****При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м** | 1,6 х 2,6 м  | К |   |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | **наличие** | Р | К, О |   |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | **> 1,2 м** | 1,45 м | К, О |   |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | **< 0,014 м** | 0,010 м | К |  |  |
| **3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ****(для доступа в зону оказания услуги)** |
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категория для которых установлен норматив** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Лестница на уровень 1-го этажа** |  | **нет** |  |  |  |
|  | **Пандус переносной** | **наличие** | **нет** |  |  |  |
|  | **Подъемник для инвалидов:**  |  |   |  |   |  |
|  | - стационарный | **наличие** | нет |   |   |  |
|  | - мобильный | **наличие** | нет | К |   |  |
| 8,9 | **Коридоры/холлы** |  |  |  |   |  |
|  | Ширина полосы движения  | **> 1,2 м** | 3 м | К |   |  |
|  | Разворотные площадки | **> 1,5 х 1,5 м** | **> 1,5 х 1,5 м** | К |   |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | **наличие** | есть | К, Г |   |  |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | **наличие** | есть | К, Г |   |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | **наличие** | нет |   |   |  |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | **наличие** | нет |   |   |  |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | **наличие** | нет |   |   |  |
|  | Тактильная схема | **наличие** | нет |   |   |  |
| 8 | **Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):**  | **наличие** | есть | К, О, Г |   |  |
|  | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | **> 1 на этаж** | 1 | О |   |  |
|  | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см  | **> 1 на этаж** | 1 | К |   |  |
|  | **Навесное оборудование**, выступ в зону движения | **< 0,1 м** | нет |   |   |  |
|  | Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | **0,6 м** | нет |   |   |  |
|  | **Лестница, перепады высот на этажах** (в коридорах) |  | **нет**  |  |   |  |
|  | **Пандус внутренний на этаже** |  | **нет** |  |  |  |
| **Лестница межэтажная** (в зону оказания услуги) |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)  | **0,6 м** | нет |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | **наличие** | нет |  |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | нет | О |   |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон:  | **наличие** | есть с одной стороны | О |  |  |
|  |  - на высоте  | **0,85 – 0,95 м** | 0,95-1,2 м  | О |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | **> 0,3 м** | есть с одной стороны | О |  |  |
|  | - указатели номера этажа на поручне тактильные | **наличие** | нет |   |   |  |
|  | **Лифт пассажирский**  | **наличие** | **нет** |  |  |  |
| **4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**  |
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категория для которых установлен норматив** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|   | **Обслуживание в кабинетах начальных классов № 117 и 120** |  | **4** |  |  |  |
|  |  Ширина проема двери в свету: | **> 0,9 м** | 0,9 м | К |   |  |
|  | Высота порога | **< 0,025 м** | нет | К |  |  |
|  | Информация тактильная | **наличие** | нет |   |   |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | **наличие** | есть | К, О, Г |  |  |
|  | - размещение на высоте | **< 1,8 м** | 1,7 м | К |  |  |
|  | -высота прописных букв | **> 0,025 м** | нет |  |  |  |
|  |  Габариты зоны сидения-глубина  | **> 1,2 м** | 1,2 м | О |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски  | **> 1,5 х 1,5 м** | 1,5х1,5 м | К |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности  | **0,6-0,8 м** | 0,8 м | К, О |  |  |
|   | **Обслуживание в кабинетах информатики** **№ 103 и № 201** |  | **2** |  |  |  |
|  |  Ширина проема двери в свету: | **> 0,9 м** | 0,9 м | К |  |  |
|  | Высота порога | **< 0,025 м** | нет | К |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | **наличие** | Нет | К, О, Г |  |  |
|  | - размещение на высоте | **< 1,8 м** | Нет  | К |  |  |
|  |  Габариты зоны сидения-глубина  | **> 1,2 м** | 1,2 м | О |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски  | **> 1,5 х 1,5 м** | 1,5х1,5 м | К |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности  | **0,6-0,8 м** | 0,7 м | К, О |  |  |
| 3-3 | **Обслуживание в кабинете физики № 301** |  |  |  |  |  |
|  |  Ширина проема двери в свету: | **> 0,9 м** | 0,9 м | К |  |  |
|  | Высота порога | **< 0,025 м** | нет | К |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | **наличие** | Нет | К, О, Г |  |  |
|  | - размещение на высоте | **< 1,8 м** | Нет  | К |  |  |
|  |  Габариты зоны сидения-глубина  | **> 1,2 м** | 1,2 м | О |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски  | **> 1,5 х 1,5 м** | 1,5х1,5 м | К |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности  | **0,6-0,8 м** | 0,8 м | К, О |  |  |
| 19-3 | **Обслуживание в кабинете химии № 307** |  |  |  |  |  |
|  |  Ширина проема двери в свету: | **> 0,9 м** | 0,9 м | К |  |  |
|  | Высота порога | **< 0,025 м** | нет | К |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | **наличие** | Нет | К, О, Г |  |  |
|  | - размещение на высоте | **< 1,8 м** | Нет  | К |  |  |
|  |  Габариты зоны сидения-глубина  | **> 1,2 м** | 1,2 м | О |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски  | **> 1,5 х 1,5 м** | 1,5х1,5 м | К |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности  | **0,6-0,8 м** | 0,8 м | К, О |  |  |
|  | **Обслуживание в учебной аудитории № 203** |  |  |  |  |  |
|  |  Ширина проема двери в свету: | **> 0,9 м** | 0,9 м | К |  |  |
|  | Высота порога | **< 0,025 м** | нет | К |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | **наличие** | Нет | К, О, Г |  |  |
|  | - размещение на высоте | **< 1,8 м** | Нет  | К |  |  |
|  |  Габариты зоны сидения-глубина  | **> 1,2 м** | 1,2 м | О |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски  | **> 1,5 х 1,5 м** | 1,5х1,5 м | К |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности  | **0,6-0,8 м** | 0,8 м | К, О |  |  |
|  | **Обслуживание в кабинете технологии № 108** |  |  |  |  |  |
|  |  Ширина проема двери в свету: | **> 0,9 м** | 0,9 м | К |  |  |
|  | Высота порога | **< 0,025 м** | нет | К |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | **наличие** | Нет | К, О, Г |  |  |
|  | - размещение на высоте | **< 1,8 м** | Нет  | К |  |  |
|  |  Габариты зоны сидения-глубина  | **> 1,2 м** | 1,2 м | О |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски  | **> 1,5 х 1,5 м** | 1,5х1,5 м | К |  |  |
|  | Стол-верстак с высотой рабочей поверхности  | **0,6-0,8 м** | 0,8 м | К, О |  |  |
|   | **Обслуживание с перемещением в столовой** |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | **> 1,2 м** | 1,2 м | К |  |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | **0,8 - 1,1 м** | 0,8 м | К |  |  |
|   | **Обслуживание с перемещением в библиотеке № 202** |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | **> 1,2 м** | 1,2 м | К |  |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | **0,8 - 1,1 м** | 0,8 м | К |  |  |
|   | **Актовый зал** (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)  |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников  | **> 2 %** | 2% | К |   |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | **> 1,2 м** | 1,2 м | К |   |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)  | **> 2** | нет |   |   |  |
|  | **Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников** | **наличие** | Нет  |   |   |  |
| **5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** |
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категория для которых установлен норматив** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|   |  **Санузел для инвалидов универсальный**  (1 этаж и 2 этаж) | **наличие** | **3** |  |   |  |
|  | Знак доступности помещения  | **наличие**  | Нет  | К |   |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | **наличие** | нет |   |   |  |
|  | Ширина дверного проема  | **> 0,9 м** | 0,9 м | К, О |   |  |
|  | Открывание дверей | **наружное** | наружное |  |   |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | **0,3 м** | нет |   |   |  |
|  | - опорные поручни | **наличие** | Нет | К, О |  |  |
|  | в т.ч. откидные | **наличие** | Нет | К |  |  |
|  |  Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | **> 0,75 м**  | Нет  | К |  |  |
|  | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | **наличие** | Нет | О |  |  |
|  | Знак доступности кабины на высоте |  **1,35 м** | Нет |  К |  |  |
|  | Раковина: с опорным поручнем | **наличие** | Нет | К, О |   |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | **> 1,30 х 0,85 м** | Нет | К |   |  |
|  | - высота раковины с опорным поручнем | **0,75 – 0,85 м****наличие** | Нет  | К, О |   |  |
|  | Оборудование системой тревожной сигнализации | **наличие** | нет |   |   |  |
|   |  **Санузел с кабиной для инвалидов** (2 этаж - мужской и 3 этаж - женский) | **наличие** | **2** |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения  | **наличие**  | Нет |  |  |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | **наличие** | Нет |  |  |  |
|  | Ширина дверного проема  | **> 0,9 м** | Нет |  |  |  |
|  | Открывание дверей | **наружное** | Нет |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | **0,3 м** | Нет |  |  |  |
|  | Количество кабинок | **> 1 шт.** | Нет |  |  |  |
|  | • ширина дверного проема | **> 0,9 м** | Нет |  |  |  |
|  | • габариты (минимальные глубина х ширина) | **> 1,8 х 1,65 м**  | Нет |  |  |  |
|  | - опорные поручни | **наличие** | Нет |  |  |  |
|  | в т.ч. откидные | **наличие** | Нет |  |  |  |
|  | - знак доступности кабины (при необходимости) | **наличие** | Нет |  |  |  |
|  |  Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | **> 0,75 м**  | Нет |  |  |  |
|  | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | **наличие** | Нет |  |  |  |
|  | Раковина: с опорным поручнем | **наличие** | Нет |  |  |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | **> 1,30 х 0,85 м** | Нет |  |  |  |
|  | - высота раковины с опорным поручнем | **0,75 – 0,85 м****наличие** | Нет |  |  |  |
|  | Писсуар в мужском туалете располагать на высоте от пола | **< 0,4 м или вертикальной формы** | нет |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | **30 см** | нет |  |  |  |
|  | Оборудование системой тревожной сигнализации | **наличие** | нет |  |  |  |
|  | **Душевая кабина**  | **наличие** | нет |  |  |  |
| **6**. **СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ** |
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категория для которых установлен норматив** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Визуальные средства информации о предоставлении услуги**  | **наличие** | **есть** | К, О, Г |  |  |
|  | **Надписи:**  | **наличие** | есть | К, О, Г |   |  |
|  | размещение на высоте  | **> 1,5 м** **и < 4,5 м** | 1,5-2,5 м | К, О, Г |   |  |
|  | высота прописных букв  | **> 0,075 м** | 0,075 м | К, О, Г |   |  |
|  | освещенность  | **наличие** | есть | К, О, Г |   |  |
|  | **Указатели, пиктограммы** | **наличие**  | **есть** | К, О, Г |   |  |
|  | размещение на высоте  | **1,3 – 1,4 м** | 1,4 м | К, О, Г |   |  |
|  | высота прописных букв  | **> 0,075 м** | 0,075 м | К, О, Г |   |  |
|  | освещенность  | **наличие** | есть | К, О, Г |   |  |
|  | **Тактильные средства информации о предоставлении услуги** с цифрами, буквами по Брайлю | **наличие** | **нет** |   |  |  |
|  | высота размещения  | **1,3 – 1,4 м** | нет |   |  |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | **наличие** | нет |   |  |  |
|  | на кнопках управления лифта  | **наличие** | нет |   |  |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений  | **наличие** | нет |   |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | **наличие****(не менее 1шт)** | нет |   |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | **наличие****(не менее 1шт)** | нет |   |  |  |
|  | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | **наличие** | нет |   |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | **наличие** | нет |   |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | **наличие** | нет |   |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | **наличие** | нет |   |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | **наличие** | нет |   |  |  |

**7. ВЫВОДЫ**

 Территория, входная группа, пути движения, отдельные зоны оказания услуг, санитарно-бытовые помещения и средства информации объекта соответствуют требованиям доступности, установленным для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) категорий: К, О, Г. Создание условий по доступности для МГН школьного возраста категории С нецелесообразно, в связи с наличием в регионе специальных образовательных организаций для детей данной категории.

 Представитель рабочей группы Представитель организации

 Завхоз школы Заместитель директора по учебной работе

 (должность) (должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Артемьева Т.А.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( Коноплёва И.Н.)

 подпись (фамилия, и.о) (подпись) (фамилия, и.о.)

 М.П.

Дата заполнения Дата заполнения

«13» января 2020 г. «13» января 2020 г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605).